**关于测试单周期CPU的简单方法**

**（特别说明：本表每个同学都必须建立，检查实验时，必须提供！）**

1、测试程序段

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **地址** | **汇编程序** | **指令代码** | | | | | |
| **op（6）** | **rs(5)** | **rt(5)** | **rd(5)/immediate (16)** | **16进制数代码** | |
| **0x00000000** | addi $1,$0,8 | **000001** | **00000** | **00001** | **0000 0000 0000 1000** | **=** | 04010008 |
| **0x00000004** | ori $2,$0,2 | **010000** | **00000** | **00010** | **0000 0000 0000 0010** | **=** | 40020002 |
| **0x00000008** | add $3,$2,$1 | **000000** | **00010** | **00001** | **00011 00000000000** | **=** | 00411800 |
| **0x0000000C** | sub $5,$3,$2 | 000010 | 00011 | 00010 | 00101 00000000000 | **=** | 08622800 |
| **0x00000010** | and $4,$5,$2 | 010001 | 00101 | 00010 | 00100 00000000000 | **=** | 44A22000 |
| **0x00000014** | or $8,$4,$2 | 010010 | 00100 | 00010 | 01000 00000000000 | **=** | 40824025 |
| **0x00000018** | sll $8,$8,1 | 011000 | 00000 | 01000 | 01000 00001000000 | **=** | 00084040 |
| **0x0000001C** | bne $7,$6,3(!=转2C) | 110001 | 00111 | 00110 | **0000000000000011** | **=** | 1501FFFE |
| **0x00000020** | slti $6,$2,8 | 011011 | 00010 | 00110 | 0000 0000 0000 1000 | **=** | 28460008 |
| **0x00000024** | addi $7,$7,8 | 000001 | 00111 | 00111 | 0000 0000 0000 1000 | **=** | 20E70008 |
| **0x00000028** | beq $7,$1,-4 (=转1C) | 110000 | 00111 | 00001 | 1111 1111 1111 1100 | **=** | 10E1FFFE |
| **0x0000002C** | sw $2,4($1) | 100110 | 00001 | 00010 | 0000 0000 0000 0100 | **=** | AC220004 |
| **0x00000030** | lw $9,4($1) | 100111 | 00001 | 01001 | 0000 0000 0000 0100 | **=** | 8C290004 |
| **0x00000034** | **j 0x00000040** | 111000 | 00000 | 00000 | 0000000000010000 | **=** | 08000040 |
| **0x00000038** | addi $10,$0,10 | 000001 | 00000 | 01010 | 0000 0000 0000 1010 | **=** | 200A000A |
| **0x0000003C** | addi $10,$0,10 | 000001 | 00000 | 01010 | 0000 0000 0000 1010 | **=** | 200A000A |
| **0x00000040** | **halt** | 111111 | 00000 | 00000 | 0000000000000000 | **=** | FC000000 |
| **0x00000044** |  |  |  |  |  |  |  |

1、将**指令代码初始化到指令存储器**中，直接写入。

1. 初始化PC的值，也就是以上程序段首地址PC=**0x00000000**，以上程序段从**0x00000000**地址开始存放。
2. 运行Xilinx Vivado进行仿真，看波形。